**附件1**

**遵义医科大学第二附属医院**

**医疗设备采购功能需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **新生儿吊塔** | **使用科室** | **新生儿科** |
| 设备用途 | 用于危重新生儿供氧、吸引、压缩空气等医用气体的终端转接。 |
| 功能需求 | 能满足危重新生儿抢救单位配置（一拖二）。1.气体终端配置：氧气4个、负压吸引2个、压缩空气2个，均带防滑防尘罩；2.电源插座：≥12个；3.听诊器挂架2个，吸痰导管盒2个；4.监护仪管线固定夹2个；置仪器平台4个（配置内藏式电源插座3个/层）。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **手术无影灯** | **使用科室** | **妇产科** |
| 设备用途 | 用于产科分娩室、产科隔离分娩室、产科紧急手术室。 |
| 功能需求 | 1.符合手术室要求，采用进口的LED冷光源无红外辐射；2.确保每个角灵活调整，保证使用过程中定位精准，不发生飘移；3.采用智能触摸控制屏，具有调节光斑直径和调节色温的功能；4.有可卸式手柄外套，可在高温下消毒。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **外科吊塔** | **使用科室** | **妇产科** |
| 设备用途 | 用于产科紧急手术室。 |
| 功能需求 | 1.具有承载能力，在满负荷状态下长期使用不变形；2.水平旋转的功能，旋转角度：340度(转动范围能够覆盖病人所需区域)；3.吊塔配有仪器托盘及抽屉、电源插座、带挂钩不锈钢输液架；4.能提供氧气、吸引、压缩空气等相关医疗设备所需的医用气体供应和强弱电供应； |